ST-10B(R1) 标签回绕器

产 品 说 明

\*新一代的工业级标签卷处理装置，结构更加简单、合理，轻松绕成漂亮整齐的标签卷；

\*可方便安装标准3英寸纸卷芯；

\*最大回绕速度达8英寸/秒；

\*采用最新专利技术－自适应转速技术，安全可靠，与标签打印机完美配合，高效高质完成回绕任务。

卷 速： 8ips (203.2mm/s)

纸 卷： 最大纸卷宽度：120mm;最小纸卷宽度：25mm

外 径： 203mm 　内径：76.2mm

尺 寸： W220\*L262\*H232 mm

重 量： 2.5kg

输入电源： 12VDC ± 5%

工作环境： 温度：0 ℃ －40 ℃

相对湿度： 5%-85% 无凝露